Инструкция по монтажу спирального зажима

Инструкция по монтажу. 
Установка поддерживающего зажима на пролеты до 110 метров INSTAII-DV
Комплект поставки: коуш кольцевой, силовая спираль, протектор. 
Материал: Силовая спираль, коуш кольцевой, протектор - сталь горячего оцинкования или термодиффузионное оцинкование. 
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Подготовка к монтажу: 
Перед монтажом необходимо убедиться, что диаметр подвешиваемого кабеля совпадает с диаметром, указанным на маркировке зажима. Установку зажима рекомендуется производить в защитных перчатках. 
Монтаж 
1. Начинайте монтаж с установки протектора: Установка протектора от центра: 
· Вязка с большим количеством проволок устанавливается первой. Установите первую вязку ее серединой на кабеле. 
· Сделайте 2 оборота вязкой вокруг кабеля в направлении одного из двух ее концов. Установите другие вязки на кабель и сделайте также 2 оборота. 
· Теперь вязки в своей центральной части должны создать замкнутый слой на кабеле. 
· Навейте две вязки в направлении другого конца до полного охвата кабеля. 
· Навейте на кабель с этой же стороны остальные вязки. 
· Таким образом, один конец кабеля полностью закрыт протектором. Навейте на кабель другие стороны вязок в соответствии с п. 1.3 и п. 1.4 Установка протектора завершена. 
2. Поместите кольцо в петлю поддерживающей спирали. Оденьте кольцевой коуш с силовой спиралью на узел подвески (крюк, кронштейн и т.п.). Возьмите кабель с установленным на нем протектором и накрутите вокруг него поддерживающую спираль от середины спирали к ее концам. 
3. Монтаж зажима завершен, когда пряди поддерживающей спирали будут полностью накручены вокруг кабеля.
Купить спиральные зажимы
Компания ООО "ОптикСтройКомплект"
Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на дону
Телефон: +7 (812) 309 57 69
Е-mail: office@optik-sk.ru
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