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Оптические кабели типа СЛ-ОКМБ обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными конструкциями оптических кабелей. Меньший вес и диаметр кабеля, его повышенная гибкость облегчают транспортировку, хранение и, главное, прокладку.

Конструкция микрокабелей типа СЛ-ОКМБ: 

Структура кабелей СЛ-ОКМБ-01, 02:
1. Оптические волокна.
2. Гидрофоб.
3. Броня из стальной оцинкованной проволоки.
4. Защитная полимерная оболочка.


Разделка кабеля СЛ-ОКМБ.
Кабели типа СЛ-ОКМБ имеют оригинальную конструкцию, в них отсутствует модульная трубка из пластика, поэтому разделка несколько отличается от разделки других оптических кабелей.
Удаление внешней полимерной оболочки производится по аналогии с традиционными конструкциями (фото 1). 
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фото 1.
Инструмент: инструмент для разделки защитной оболочки кабелей или нож

Удаление проволочной брони.
Во избежание повреждения о края проволочной брони оптических волокон (ОВ) используется защитная пластиковая трубка (при необходимости, поставляется в комплекте с кабелем). 
Инструмент: инструмент для обрезки силового элемента (тросорезы, кусачки или бокорезы).
• На участке необходимой длины (40-60 см) равномерно расплести броню из проволок по две проволоки (фото 2 и 3)
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фото 2.
[image: image5.png]



фото 3.

• Надеть защитную пластиковую трубку на пучок ОВ (фото 4) и сдвинуть ее так, чтобы конец трубки упирался в место расплетения проволок (фото 5).
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фото 4.
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фото 5.


• Удалить расплетенные проволоки, оставив концы проволок длиной 15-20 мм (фото 6 и 7).
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фото 6.
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фото 7.

• Поочередно наплести концы проволок на защитную пластиковую трубку (фото 8).Защитная пластиковая трубка надежно закреплена в броне – ОВ готовы к дальнейшим работам (фото 9). 
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фото 8.
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фото 9.

Дальнейшие работы с оптическими волокнами производятся по аналогии с традиционными конструкциями. 

